<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<localizations>
	<age name="GreatZero">
		<set name="Journals">
			<element name="GZHelp">
				<translation language="German">&lt;cover src="xKIJournalCover*1#0.hsm"&gt;&lt;font size=10 face=courier color=000000&gt;&lt;margin left=62 right=62 top=62 bottom=48&gt;&lt;p align=center&gt;

&lt;p align=left&gt;Willkommen zum Großen Nullpunkt! 

Sie werden feststellen, dass die Große Nullpunkt-Anlage aus verschiedenen Bereichen und Geräten besteht. Wir bitten, die große Menge an Informationen zu entschuldigen, aber die Mechanismen und Systeme sind sehr komplex. 

Vorbereich

Sie befinden sich zurzeit im Vorbereich der Großen Nullpunkt-Anlage. Sie können die eigentliche Anlage durch das kleine Fenster sehen, allerdings ist es nicht möglich, den Hof durch den Vorbereich zu betreten. Um dorthin zu kommen, müssen Sie 15 Große-Nullpunkt-Marker (GNM) in das System übertragen und dann über Ihren Nexus eine Verbindung zum Hof benutzen. 

Übertragung der Große-Nullpunkt-Marker (GNM)

Die Große-Nullpunkt-Marker sind problemlos überall in der Höhle zu finden und mit der folgenden Anleitung genauso mühelos in das System zu übertragen. 

1. Stellen Sie sicher, dass Sie KI-Version 2.0 oder höher besitzen. Falls Sie noch nicht in Gahreesen waren und sich Ihre KI geholt haben, müssen Sie dies zuerst nachholen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Gemeinde. 

2. Wenn Sie KI-Version 2.0 oder höher besitzen, müssen Sie diese für die Benutzung mit den Marker-Koordinaten aktualisieren. Dies können Sie problemlos tun, indem Sie Ihre KI in die Übertragungsmaschine in diesem Raum legen. Wenn Sie Ihre KI zum ersten Mal dort hineinlegen, wird das System Ihre KI entsprechend aktualisieren. Wenn Sie 15 farbige Lichter auf Ihrer KI sehen, können Sie diese zum Einlesen von Marker-Koordinaten verwenden. 

3. Suchen Sie GNMs. Sie befinden sich an den unterschiedlichsten Orten in dieser Höhle. Bitte beachten Sie, dass sich die Marker an den seltsamsten Orten in der Höhle befinden können und nicht nur entlang der vorgegebenen Wege. Beachten Sie auch, dass Sie die Marker erst sehen können, wenn Sie sich ihnen mit einer entsprechenden KI bis auf ca. 8 Meter genähert haben. 

4. Wenn Sie einen GNM gefunden haben, müssen Sie die Einlese-Taste auf Ihrer KI drücken. Wenn eines der bunten Lichter aufleuchtet, so hat die KI den GNM eingelesen. 

5. Nachdem Sie 15 GNMs gefunden haben (auf Ihrer KI leuchten 15 Lichter), müssen Sie hierher in den Vorbereich zurückkehren und die GNMs in das System übertragen. Dazu können Sie die gleiche Maschine benutzen, mit der Sie Ihre KI aktualisiert haben. 

Hof der Großen-Nullpunkt-Anlage 

1. Nachdem Sie 15 GNMs übertragen haben, finden Sie in Ihrem Nexus eine neue Verbindung.  Diese Verbindung bringt Sie in den Hof der Großen-Nullpunkt-Anlage, dem Zentralpunkt des Großen-Nullpunkt-Neutrino-Verteilers. 

2. In diesem Hof finden Sie eine weitere Übertragungsmaschine sowie eine Reihe von Türen im hinteren Bereich des Raums. 

Zugang zum Großen Nullpunkt-Kalibrationszentrum

1. Das Kalibrationszentrum hinter dem Hof, kann erst erreicht werden, wenn eine KI mindestens 30 GNMs eingelesen und übertragen hat (15 mehr als für das Erreichen des Hofes notwendig sind). Das Einlesen verläuft nach dem bereits oben beschriebenen Verfahren: Sie sehen 15 Lichter auf Ihrer KI. Wenn Sie GNMs finden, leuchten diese Lichter auf,

2. Sobald Sie weitere 15 (also insgesamt 30) GNMs im Vorraum oder im Hof übertragen haben, werden sich die Türen zum Kalibrationszentrum automatisch für Sie öffnen. 

Das Große-Nullpunkt-Kalibrationszentrum

1. Die wichtigsten Elemente des Kalibrationszentrums sind die vier Wartungseinheiten des Großen Nullpunkts (GNWE) im hinteren Bereich und das Kalibrierungsbildgerät (KB). 

2. Sobald Sie 30 GNMs an den Maschinen im Vorraum oder im Hof übertragen haben, erhalten Sie Zugang zu diesen Geräten und haben die Möglichkeit eine neue Art Marker mit der Bezeichnung Große-Nullpunkt-Kalibrierungsmarker (GNKM) zu entdecken. 

Große-Nullpunkt-Kalibrierungsmarker (GNKM)

1. GNKMs funktionieren ähnlich wie GNMs, allerdings gibt es zwei Unterschiede: Zum einen sind GNKM immer sichtbar, sobald sie einer Person zugewiesen worden. Mit anderen Worten: anders als GNM, die nur erscheinen, wenn sie eine KI um Umkreis von ca. 8 Metern entdecken, sind GNKM nur für den sichtbar, dem sie zugewiesen wurden. Außerdem werden GNKM nicht über die Einlesetaste Ihrer KI aktiviert, sondern indem Sie mit Ihrem Körper durch sie durchlaufen.

2. Um eine GNKM-Mission zugewiesen zu bekommen, müssen Sie eine der GNWE finden und dort eine der 14 verfügbaren Missionen auswählen. Die Anzahl der GNKMs und die Position dieser Marker variieren von Mission zu Mission. Bei allen Missionen wird die Zeit genommen. Die Zeitmessung beginnt, wenn der erste Marker eingelesen wird und endet, wenn der letzte Marker eingelesen wurde. Sie können eine Mission wiederholen, um sie in kürzerer Zeit zu beenden.

3. Bitte beachten Sie, dass eine Mission nur einer Person zugewiesen wird. Ähnlich wie bei den Lichtern für die GNMs, sehen Sie auf einer Seite Ihrer KI eine Reihe Lichter, die der Zahl der GNKMs der Mission entsprechen. Nachdem Sie alle Marker eingelesen haben, indem Sie durch sie durchgelaufen sind, müssen die Marker über eine GNWE im Große-Nullpunkt-Kalibrationszentrum übertragen werden. 

4. Beachten Sie, dass die in der GNWE angezeigte Zeit Ihre eigene Bestzeit und nicht die anderer Besucher ist. Die Gesamtbestzeiten werden normalerweise über die KI übermittelt und ständig aktualisiert. 

5. Wenn zwei Personen die gleiche Mission ausführen wollen, so müssen sie die gleiche Mission auswählen, um auch die gleichen Marker sehen zu können. Denken Sie daran, dass Sie die Marker in Ihre eigene KI einlesen müssen, um die Mission abschließen zu können. Sie können sich eine Mission nicht teilen.

Wir vom DRC hoffen, dass Ihnen diese Missionen helfen werden, die Stadt und die Höhle besser zu verstehen und dass Sie begreifen, dass der Erfolg bei der Kalibrierung des Großen Nullpunkts auch von Ihnen abhängt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

Kalibrierungsbildgerät (KB)

1. Als Anzeige dafür, wie die Kalibrierung voranschreitet, wird das Kalibrierungsbildgerät (KB) unterschiedliche Bilder des aktuellen Zustands anzeigen. Je nachdem, wie weit eine Stufe der Kalibrierung fortgeschritten ist, werden die Bilder leichter oder schwerer zu erkennen sein.  

2. Victor Laxman wird die Bilder für diese dynamischen "Fortschrittsberichte" festlegen. 

Nochmals vielen Dank für Ihren Besuch des Großen Nullpunkts. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
</translation>
			</element>
		</set>
	</age>
</localizations>
